# 1.2 Option [Multi run]

Multi run option 1
Bei der Auswahl Multi run(flag_multi = 1) ist die Ausführung mehrerer Simulationsläufe nacheinander bei gleicher Steuerungskonfiguration, aber variierenden Input-Dateien möglich.

!!! Zu beachten ist, daß in der Steuerungsdatei nach Auswahl der run option zusätzlich die Anzahl der Simulationen angegeben werden muß.

Entsprechend der Anzahl der Simulationen werden die kompletten Sätze der Input-Dateien , einschließlich Standortname und Bestandesnummer angegeben (s. Beispiel).

Intern werden die Filenamen in entsprechenden Feldern gespeichert und beim Start eines neuen Simulationslaufs komplett neu eingelesen. Damit kann diese Option sowohl zur Simulation an verschiedenen Standorten als auch zur Sensitivitätsanalyse genutzt werden, indem im letzteren Fall für gleichbleibende Standort-Daten die Dateien mit den Modellparametern oder Spezies-Parametern geändert werden.

Für jeden Simulationslauf wird der ausgewählte Satz von Ausgabe-Dateien erzeugt, der aus dem für diesen Lauf angegebenen Standortnamen und einer Numerierung nach dem Appendix out bzw. res generiert wird (s. 3. Ausgabedateien).

Multi run option 4
Bei der Auswahl Option flag_multi = 4 ist die Ausführung mehrerer Simulationsläufe bei gleicher Steuerkonfiguration möglich, siehe Beispiel für Simulatrion der ÖWK-Punkte Brandenburg.
Erläuterung des Beispiels:

- Die zu simulierenden Flächen sind in der Datei *.con angeführt mit einer ID, Klima-ID und Boden-ID: Beispiel *.con
- Die Initialisierung der Standorte erfolgt über die ID in der Initialisierungdatei *.ini
- In der Datei *.cli ist eine Zuordnung aller Klima-ID zu longitude, lattitude, Höhe und Name des Szenarium (ersten 3 Buchstaben) gegeben: Beispiel *.cli
- nach der Angabe der Datei *.cli ist die Angabe des Verzeichnisses notwendig, in dem die Klimaszenarien (zeitreihen) stehen, sowie
- die Angabe des Verzeichnisses, in dem die Bodendaten stehen, die in diesem Beispiel den Namen wbuekBoden_id.soi bzw. wbuekBoden_id.sop haben.
- in der letzten Zeile steht der Name des Klimaszenarios, der zur Generierung der Namen der einzelnen Stationen benötigt wird

Multi run option 7
Mehrere Simulationsläufe werden durch eine datei *.con gesteuert, für alle runs werden identische Bodeninitialisierungen verwendet.
Bespiel (sim-file)SILVISTRAT :

- Die zu simulierenden Flächen sind in der Datei *.con angeführt mit einer Kurzbezeichung, dem Klimafile, dem management-flie, dem Initialiserungsfile, Beispiel *.con

Multi run option 8
Bei der Auswahl Option flag_multi = 8 ist die Ausführung mehrerer Simulationsläufe bei gleicher Steuerkonfiguration möglich, siehe Beispiel
Erläuterung des Beispiels:

- Die zu simulierenden Flächen sind in der Datei *.con angeführt mit einer ID, Klima-ID und Boden-ID: Beispiel *.con
  Am Anfang sind beliebig viele Kommentarzeilen möglich, gekennzeichnet durch !
  Die Art der Namensgenerierung für die Klimastationen ist abhängig von den Szenarien und wird durch eine Zeichenkette agegeben.
  Folgende Optionen sind möglich:
  BRB - Brandenburg-Szenarien
  BAWUE - Szenarien für Baden-Württemberg (Projekt KLARA)
  DEU - Deutschland-Szenarien
- Die Initialisierung der Standorte erfolgt über die ID in der Initialisierungdatei *.ini
- In der Datei *.cli ist eine Zuordnung aller Klima-ID zu longitude, lattitude, Höhe und Name des Szenarium (ersten 3 Buchstaben) gegeben: Beispiel *.cli
- Nach der Angabe der Datei *.cli ist die Angabe des Verzeichnisses notwendig, in dem die Klimaszenarien (Zeitreihen) stehen
- Danach folgt der Name der Datei mit den Bodenprofilen (inkl. Pfad). Die Daten der Wald-BÜK sind in der Datei wald_buek.sod gespeichert, die Auswahl der Profile erfolgt über die Soil-ID
- In der letzten Zeile steht der Name des Klimaszenarios, der zur Generierung der Namen der einzelnen Stationen benötigt wird