|  | about 4C news 4C guide theory applications publications contact |  | user interface | user manual
# 2.4. Standortabhängige Dateien 1. Climate data file *.cli: Zeitreihe von Klimavariablen, standortabhängig 2. Soil parameter file *.sop: Bodenparameter, standortabhängig 3. Soil initialization file *.soi: Anfangsbelegung von Bodenvariablen, standortabhängig 4. Stand initialization file *.ini: Initialisierung eines Bestandes, standortabhängig ### 2.4.1. Klimadatenfile empf. Extension: .cli Esr sind zwei Möglichkeiten des Klimadateneinlesens realisiert: Original DWD-Daten mit 12 Klimagrößen in Tagesauflösung, aus denen die wesentlichen (siehe Beispiel) ausgewählt werden, und reduzierte Datenfiles nur mit den 5 benötigten Größen (empf. Extension .cli).Existiert ein solches reduziertes File noch nicht, so kann es beim Einlesen eines DWD-Files erzeugt werden. Bereits vorgesehen ist der Einsatz eines Wettergenerators für Werte mit monatlicher zeitlicher Auflösung. Beispiel für reduzierten Datensatz: site1.cli (Tag/Monat/Jahr/Mitteltemp/Luftfeu/Nied/Luftdruck/Globalstr) 1 1 1951 -3.8 83.0 1.5 989.5 297.0 2 1 1951 -2.5 92.0 0.0 985.6 209.0 3 1 1951 -0.2 85.0 0.0 993.1 142.0 4 1 1951 0.6 82.0 0.01005.5 199.0 5 1 1951 2.4 92.0 4.81000.8 158.0 6 1 1951 4.4 99.0 1.9 998.4 36.0 7 1 1951 5.4 75.0 1.1 991.4 48.0 8 1 1951 3.9 85.0 0.7 999.8 94.0 ### 2.4.2. Standort- und Bodenparameter-Datei empf. Extension: .sop Beschreibende Zeilen, die mit ! anfangen, werden überlesen. Die Werte werden zeilenweise eingelesen, die dahinter folgende Beschreibung dient nur dem besseren Verständnis des Fileaufbaus. Die unter nlay angegebene Zahl muß mit der Anzahl der Schichten, für die Daten eingelesen werden, übereinstimmen. Nach den schichtbezogenen Daten werden keine weiteren Daten von diesem File eingelesen; alle weiteren evtl noch vorhandenen Zeilen dienen nur der Information. ! Kienhorst 13.38 ! Latitude 52.58 ! Longitude 7 ! nlay - Schichtanzahl 6 ! nroot - Anzahl der durchwurzelten Schichten 0.4 ! fakt 20.0 ! evapor. depth 0.002 ! Mineralization constant of humus 0.0025 ! Nitrification constant RedN: Fagus sylvatica Picea abies Pinus sylvestris Quercus robur Betula pendula 0.432 0.432 0.482 0.432 0.6 thick pv dens f_cap_v wilt_p_v spheat phv wlam Layer1 7.0 73.0 0.25 30.0 12.0 1.75 3.25 5.0 Layer2 11.0 46.8 1.23 14.9 9.5 0.84 3.4 1.15 Layer3 5.0 48.2 1.48 14.5 5.0 0.84 3.4 1.15 Layer4 11.0 48.2 1.36 13.85 5.0 0.8 3.4 1.15 Layer5 16.0 39.5 1.61 13.6 9.0 0.8 3.4 1.15 Layer6 23.0 39.5 1.62 13.45 8.5 0.8 3.4 1.15 Layer7 20.0 39.5 1.65 10.1 8.5 0.8 3.4 1.15 ### 2.4.3. Bodenmodellstartwerte-Datei empf. Extension: .soi Beschreibende Zeilen, die mit ! anfangen, werden überlesen. Die Werte werden zeilenweise eingelesen. Die im zughörigen File *.sop unter nlay angegebene Zahl muß mit der Anzahl der Schichten, für die Daten eingelesen werden, übereinstimmen. Nach den schichtbezogenen Daten werden keine weiteren Daten von diesem File eingelesen; alle weiteren evtl noch vorhandenen Zeilen dienen nur der Information. temperature: 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2 .0 3.0 4.0 C_hum g/m2: 5060.0 5045.5 540.7 690.7 450.2 76.5 76.5 0.0 N_hum g/m2: 210.0 222.4 26.6 35.4 26.6 5.7 5.7 0.0 NH4 mg/l: 0.2 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 NO3 mg/l: 0.05 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 ### 2.4.4. Bestandesinitialisierungs-Datei *.ini empf. Extension: .ini enthält Daten für einen Anfangsbestand. Beschreibungszeilen werden überlesen, in jeder Datenzeile stehen jeweils Werte für eine Cohorte. Es können beliebig viele Cohorten angegeben werden. Erzeugt wird die Datei durch eine Initialisierungsroutine. Es ist möglich, Intialisierungen für mehrere Standorte in eine Datei zu schreiben, wobei die Auswahl des aktuellen Standorts über den Stand identifier (stand_id) in der Steuerdatei erfolgt. ! 4C Tree Initialization File ! ! contains the following data: ! ! x_fol: foliage biomass (kg) ! x_frt: fine root biomass (kg) ! x_sap: sapwood biomass (kg) ! x_hrt: heartwood biomass (kg) ! height: tree height (cm) ! x_hbole: bole height (cm) ! x_age: tree age (years) ! n: number of trees ! sp: species (integer number) ! ! x_fol x_frt x_sap x_hrt height x_hbole x_age n sp 0.088 0.088 0.581 2.322 910. 700. 48 56 1 0.198 0.198 1.566 6.266 1130. 820. 48 28 1 0.352 0.352 3.046 12.184 1270. 880. 48 13 1 0.550 0.550 5.011 20.043 1370. 910. 48 11 1 0.792 0.792 7.419 29.677 1440. 920. 48 8 1 1.078 1.078 10.406 41.625 1500. 940. 48 4 1 1.407 1.407 13.753 55.011 1540. 940. 48 3 1 1.781 1.781 17.711 70.844 1580. 950. 48 1 1 2.199 2.199 21.865 87.462 1600. 940. 48 1 1 # #####
about 4C | news | 4C guide | theory | applications | publications | contact