|  | about 4C news 4C guide theory applications publications contact |  | user interface | user manual
# 2.4. Standortabhängige Dateien 1. Climate data file *.cli: Zeitreihe von Klimavariablen, standortabhängig 2. Soil parameter file *.sop: Bodenparameter, standortabhängig 3. Soil initialization file *.soi: Anfangsbelegung von Bodenvariablen, standortabhängig 4. Stand initialization file *.ini: Initialisierung eines Bestandes, standortabhängig ### 2.4.1. Klimadatenfile empf. Extension: .cli Esr sind zwei Möglichkeiten des Klimadateneinlesens realisiert: Original DWD-Daten mit 12 Klimagrößen in Tagesauflösung, aus denen die wesentlichen (siehe Beispiel) ausgewählt werden, und reduzierte Datenfiles nur mit den 5 benötigten Größen (empf. Extension .cli).Existiert ein solches reduziertes File noch nicht, so kann es beim Einlesen eines DWD-Files erzeugt werden. Bereits vorgesehen ist der Einsatz eines Wettergenerators für Werte mit monatlicher zeitlicher Auflösung. Beispiel für reduzierten Datensatz: site1.cli (Tag/Monat/Jahr/Lufttemperatur/Luftfeuchte/Niederschlag/Luftdruck/Globalstrahlung) ### 2.4.2. Standort- und Bodenparameter-Datei empf. Extension: .sop Beschreibende Zeilen, die mit ! anfangen, werden überlesen. Die Werte werden zeilenweise eingelesen, die dahinter folgende Beschreibung dient nur dem besseren Verständnis des Fileaufbaus. Die unter nlay angegebene Zahl muß mit der Anzahl der Schichten, für die Daten eingelesen werden, übereinstimmen. Nach den schichtbezogenen Daten werden keine weiteren Daten von diesem File eingelesen; alle weiteren evtl noch vorhandenen Zeilen dienen nur der Information. ### 2.4.3. Bodenmodellstartwerte-Datei empf. Extension: .soi Beschreibende Zeilen, die mit ! anfangen, werden überlesen. Die Werte werden zeilenweise eingelesen. Die im zughörigen File *.sop unter nlay angegebene Zahl muß mit der Anzahl der Schichten, für die Daten eingelesen werden, übereinstimmen. Nach den schichtbezogenen Daten werden keine weiteren Daten von diesem File eingelesen; alle weiteren evtl noch vorhandenen Zeilen dienen nur der Information. temperature: 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2 .0 3.0 4.0 C_hum g/m2: 5060.0 5045.5 540.7 690.7 450.2 76.5 76.5 0.0 N_hum g/m2: 210.0 222.4 26.6 35.4 26.6 5.7 5.7 0.0 NH4 mg/l: 0.2 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 NO3 mg/l: 0.05 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 ### 2.4.4. Bestandesinitialisierungs-Datei *.ini empf. Extension: .ini enthält Daten für einen Anfangsbestand. Beschreibungszeilen werden überlesen, in jeder Datenzeile stehen jeweils Werte für eine Cohorte. Es können beliebig viele Cohorten angegeben werden. Erzeugt wird die Datei durch eine Initialisierungsroutine. Es ist möglich, Intialisierungen für mehrere Standorte in eine Datei zu schreiben, wobei die Auswahl des aktuellen Standort über den Stand identifier (stand_id) in der Steuerdatei erfolgt. #####
about 4C | news | 4C guide | theory | applications | publications | contact